|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arduino NANO** | **Module L298** | **Module dò đường hồng ngoại** |
|  | **VCC (nguồn PIN)** |  |
| **GND** | **GND (nguồn PIN)** | **GND** |
| **VCC/5V** |  | **5V** |
| **Vin** | **+5V** |  |
| A2 | INA |  |
| A3 | INB |  |
| A4 | INC |  |
| A5 | IND |  |
| 11(~) | ENA(~) |  |
| 10(~) | ENB(~) |  |
| 2 |  | OUT1 |
| 3 |  | OUT2 |
| 4 |  | OUT3 |
| 5 |  | OUT4 |
| 6 |  | OUT5 |